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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το Φύλλο Συμμόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων του προσφερόμενου εξοπλισμού, λογισμικού και των προβλεπόμενων διασυνδέσεων, απαντώντας σε όλες τις επιμέρους απαιτήσεις με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ».
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» καταχωρίζεται, για κάθε επιμέρους τεχνική προδιαγραφή ή απαίτηση του πίνακα, ειδική και αναλυτική παραπομπή στο στοιχείο που τεκμηριώνει τη συμμόρφωση. Η παραπομπή περιλαμβάνει τον τίτλο του εγγράφου ή την ονομασία του αρχείου, τη συγκεκριμένη σελίδα και το ακριβές σημείο αυτής, όπως ενότητα, παράγραφο, πίνακα, σχήμα ή τεχνικό χαρακτηριστικό, ώστε να προκύπτει άμεσα και με σαφήνεια η αντιστοίχιση της απαίτησης με την τεκμηρίωσή της.
Δεν αρκεί η γενική παραπομπή σε έγγραφο ή αρχείο ούτε η απλή αναφορά σε σελίδα ή εύρος σελίδων, χωρίς τον εντοπισμό του συγκεκριμένου στοιχείου που τεκμηριώνει καθεμία από τις επιμέρους απαιτήσεις. Εφόσον μία γραμμή του πίνακα περιλαμβάνει περισσότερες απαιτήσεις, παρέχεται διακριτή και σαφής τεκμηρίωση για καθεμία από αυτές.
Για τις λειτουργίες λογισμικού και τις διασυνδέσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν, να ενσωματωθούν, να προσαρμοστούν ή να παραμετροποιηθούν στο πλαίσιο της σύμβασης, οι παραπομπές προσδιορίζουν τα συγκεκριμένα σημεία της τεχνικής περιγραφής που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3.2 (γ), στα οποία περιγράφεται ο τρόπος κάλυψης κάθε αντίστοιχης απαίτησης. Η προσυμπληρωμένη οδηγία στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» δεν αποτελεί τεκμηρίωση συμμόρφωσης και πρέπει να συμπληρωθεί από τον προσφέροντα με τις συγκεκριμένες παραπομπές του. Η τεχνική περιγραφή δεν υποκαθιστά τα ειδικά αποδεικτικά μέσα που απαιτούνται ρητά στις τεχνικές προδιαγραφές.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3.2 (β) της διακήρυξης, το Φύλλο Συμμόρφωσης του παρόντος παραρτήματος υποβάλλεται συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο, σε μορφότυπο PDF, στον ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Για τη συμπλήρωσή του μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αναρτημένο επεξεργάσιμο αρχείο Word, το οποίο στη συνέχεια μετατρέπεται σε PDF και υπογράφεται ψηφιακά.
Στον ίδιο (υπο)φάκελο υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα και τεχνικά στοιχεία, σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3.2 (γ) και τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, όπως τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια, τεχνική τεκμηρίωση λογισμικού, βεβαιώσεις κατασκευαστών, πιστοποιητικά και τεχνικές περιγραφές, κατά περίπτωση. Η συμπλήρωση του Φύλλου Συμμόρφωσης δεν υποκαθιστά την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων τεκμηρίωσης.
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	Α/Α
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) του υποψηφίου
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α.
	ΣΥΣΤΗΜΑ VIDEO WALL 

	Α.1
	Οθόνη επαγγελματικού τύπου κατάλληλη για εγκατάσταση video wall - Ποσότητα: 16 τεμάχια.

	Α.1.1
	Διαγώνιος ≥ 55''
	ΝΑΙ
	
	

	Α.1.2
	Τεχνολογία οθόνης IPS ή ανώτερη
	ΝΑΙ
	
	

	Α.1.3
	Περιθώριο Bezel to Bezel ≤ 3.5mm
	ΝΑΙ
	
	

	Α.1.4
	Ανάλυση ≥ 1900 x 1080 pixels
	ΝΑΙ
	
	

	Α.1.5
	Φωτεινότητα ≥ 450nit
	ΝΑΙ
	
	

	Α.1.6
	Haze 25% ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	Α.1.7
	Λόγος αντίθεσης  ≥ 1200:1
	ΝΑΙ
	
	

	Α.1.8
	Γωνία θέασης ≥ 178 μοίρες (οριζόντια και κατακόρυφα)
	ΝΑΙ
	
	

	Α.1.9
	Λειτουργία 24/7
	ΝΑΙ
	
	

	Α.1.10
	Ελάχιστες Θύρες Συνδεσιμότητας: HDMI, RS232C In/Out, USB
	ΝΑΙ
	
	

	Α.1.11
	Χρόνος εγγύησης κατασκευαστή τουλάχιστον δύο (2) έτη
	ΝΑΙ
	
	

	Α.2
	Eπίτοιχη βάση Οθονών - Ποσότητα: 16 τεμάχια.

	Α.2.1
	Του ίδιου κατασκευαστή με την οθόνη
	ΝΑΙ
	
	

	Α.2.2
	Συμβατή με το είδος με α/α «1 οθόνη video wall»
	ΝΑΙ
	
	

	Α.2.3
	Τεχνολογίας pop up με δυνατότητα εμπρόσθιας πρόσβασης
	ΝΑΙ
	
	

	Α.2.4
	Χρόνος εγγύησης κατασκευαστή τουλάχιστον δύο (2) έτη
	ΝΑΙ
	
	

	Α.3
	Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου και Άδεια - Ποσότητα: 1 τεμάχιο.

	Α.3.1
	Θα πρέπει να αποτελεί ολοκληρωμένη λύση - πλατφόρμα ψηφιακής σήμανσης
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Α.3.2
	Θα πρέπει να προσφέρει κεντρική και απομακρυσμένη διαχείριση του περιεχομένου αλλά και των ίδιων των οθονών
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Α.3.3
	Η διαχείριση, η παρακολούθηση και ο προγραμματισμός του αποθηκευμένου περιεχομένου πολυμέσων θα πρέπει να πραγματοποιείτε κεντρικά και πάνω από το LAN/WAN/VPN δίκτυο, ώστε ο χρόνος αποστολής περιεχομένου να γίνεται σε ελάχιστο χρόνο
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Α.3.4
	Η αναπαραγωγή του αποθηκευμένου πολυμεσικού περιεχομένου θα πραγματοποιείται τοπικά, μέσω ενσωματωμένου ή εξωτερικού εξοπλισμού αναπαραγωγής, χωρίς να απαιτείται συνεχής μετάδοσή του μέσω streaming ή διαρκής σύνδεση στο Internet. Η προσφερόμενη λύση θα εξασφαλίζει την ορθή και συγχρονισμένη απεικόνιση του περιεχομένου στη διάταξη των οθονών του Video Wall. Στο συμβατικό τίμημα θα περιλαμβάνονται ο απαιτούμενος εξοπλισμός αναπαραγωγής, οι άδειες λογισμικού και τα αναγκαία παρελκόμενα. Παράλληλα, θα υποστηρίζεται η προβολή διαδικτυακού περιεχομένου και ζωντανών μεταδόσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις Α.3.17 και Α.3.22
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Α.3.5
	Θα πρέπει να μπορεί να εγκατασταθεί σε dedicated και virtualized environment
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Α.3.6
	Η τοποθεσία του λογισμικού μπορεί να είναι on-premise ή στο cloud
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Α.3.7
	Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα επιβεβαίωσης της αποστολής περιεχομένου
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Α.3.8
	Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα και πλήρους επισκόπησης του δικτύου ψηφιακής σήμανσης ώστε να επιβεβαιώνει ο διαχειριστής την ορθή λειτουργία των απομακρυσμένων οθονών
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Α.3.9
	Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα απομακρυσμένης αναβάθμισης του λογισμικού των οθονών σε πολλαπλές οθόνες ταυτόχρονα για την αποφυγή φυσικής επίσκεψης σε κάθε μια οθόνη και αναβάθμισής μέσω USB
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Α.3.10
	Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα απομακρυσμένου κλειδώματος των οθονών ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του περιεχομένου(Set Menu Pin, Lock IR, Lock Buttons, Lock USB, Lock Source, Lock Server IP
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Α.3.11
	Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα συνολικής λύσης για διαχείριση επαγγελματικών Monitor, Video Wall και LED wall
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Α.3.12
	Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας playlist περιεχομένου και επανάληψή τους συνεχώς, βάση προγραμματισμού
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Α.3.13
	Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας προγραμματισμού περιεχομένου ανά ώρα, ημέρα, εβδομάδα, μήνα, χρόνο
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Α.3.14
	Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα άμεσης και απομακρυσμένης αποστολής και ελέγχου περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Α.3.15
	Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας προγραμματισμού με βάση condition rules (time, day, IP address, Monitor Name, Monitor Model, Screen Rotation and Size, Ετικέτα περιεχομένου, δεδομένα από εξωτερικές βάσεις δεδομένων)
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Α.3.16
	Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα αποστολής ειδοποιήσεων με email σε περίπτωση εντοπισμού σφάλματος στην οθόνη
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Α.3.17
	Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα προβολή εικόνας, ήχου, video, καιρού, news feeds, ώρας/ημερομηνίας, web pages, image/videos
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Α.3.18
	Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα δημιουργία έκτακτου event και ενεργοποίησής του χειροκίνητα ή αυτόματα με διασύνδεση εξωτερικών συστημάτων
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Α.3.19
	Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα δημιουργία εκτάκτου μηνύματος ticker που εμφανίζεται πάνω από το προγραμματισμένο περιεχόμενο και είναι ανεξάρτητο από αυτό
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Α.3.20
	Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα διασύνδεσης με τρίτα συστήματα μέσω OPENAPI
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Α.3.21
	Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης σε ζώνες και προβολής ξεχωριστού περιεχομένου σε κάθε ζώνη
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Α.3.22
	Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα αναπαραγωγής streaming εκδηλώσεων με τα πρωτόκολλα UDP, RTP, HTTP
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Α.3.23
	Η πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου του Video Wall θα διασυνδέεται με το λογισμικό του InfoKiosk, ώστε επιλεγμένο πληροφοριακό και πολυμεσικό περιεχόμενο του ψηφιακού τουριστικού οδηγού, όπως παρουσιάσεις σημείων ενδιαφέροντος, ανακοινώσεις εκδηλώσεων, φωτογραφίες και βίντεο, να μπορεί να διατίθεται προς προβολή στο Video Wall. Η διασύνδεση θα υλοποιείται μέσω κοινής πλατφόρμας διαχείρισης, τεκμηριωμένων διεπαφών επικοινωνίας (API) ή άλλου ισοδύναμου μηχανισμού.
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Α.3.24
	Ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής θα μπορεί να επιλέγει το περιεχόμενο του τουριστικού οδηγού που θα προβάλλεται στο Video Wall και να το εντάσσει σε λίστες αναπαραγωγής και προγράμματα προβολής, χωρίς να απαιτείται εκ νέου χειροκίνητη καταχώρισή του σε δεύτερο σύστημα. Το περιεχόμενο θα προσαρμόζεται κατάλληλα στις διαστάσεις, στην αναλογία και στη διάταξη του Video Wall. Η προβολή του δεν θα παρεμποδίζει την ανεξάρτητη διαδραστική χρήση του InfoKiosk.
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Α.3.25
	Η λύση θα υποστηρίζει επικοινωνία μέσω τοπικού δικτύου και συνέχιση της προβολής του ήδη τοπικά αποθηκευμένου περιεχομένου σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης στο Internet. Ο προσφέρων θα προσδιορίσει στην τεχνική προσφορά του την αρχιτεκτονική της λύσης, τις απαιτήσεις δικτύωσης και φιλοξενίας, καθώς και τις λειτουργίες που απαιτούν πρόσβαση στο Internet, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτήσεων ενεργοποίησης ή επαλήθευσης αδειών.
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Β
	ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΉΧΟΥ

	Β.1
	Επιτραπέζια ψηφιακή συνεδριακή μονάδα - Ποσότητα: 4 τεμάχια.

	Β.1.1
	Ευαισθησία: ≤ -40 dBV / Pa
	ΝΑΙ
	
	

	Β.1.2
	Σχέση Σήματος προς Θόρυβο (SNR): ≥  68dB
	ΝΑΙ
	
	

	Β.1.3α
	Απόκριση συχνότητας: ≥ 18 - 18000Hz
	ΝΑΙ
	
	

	Β.1.3β
	Ψηφιακή Τεχνολογία: Πλήρως δικτυωμένο σύστημα διάσκεψης με επεξεργασία DSP.
	ΝΑΙ
	
	

	Β.1.4
	Δυνατότητα ρύθμισης μέγιστου αριθμού ενεργών μικροφώνων.
	ΝΑΙ
	
	

	Β.1.5
	Διεπαφή ακουστικού και στις δύο πλευρές με ρύθμιση της έντασης του ήχου
	ΝΑΙ
	
	

	Β.1.6
	Ενσωματωμένες λειτουργίες για επικοινωνία μεταξύ των χρηστών.
	ΝΑΙ
	
	

	Β.1.7
	Ανίχνευση ήχου χωρίς την ανάγκη πατήματος κουμπιού.
	ΝΑΙ
	
	

	Β.1.8
	Ενσωματωμένα ηχεία υψηλής πιστότητας, με αυτόματη σίγαση κατά την ενεργοποίηση του μικροφώνου για αποφυγή ανάδρασης.
	ΝΑΙ
	
	

	Β.1.9
	Θα περιλαμβάνεται:
Θωρακισμένο καλώδιο ≥ 1.8m
Μικρόφωνο 485mm, τύπου Gooseneck, με κάλυμμα αφρού
	ΝΑΙ
	
	

	Β.1.10
	Χρόνος εγγύησης κατασκευαστή τουλάχιστον δύο (2) έτη
	ΝΑΙ
	
	

	Β.2
	Επιτραπέζια ψηφιακή συνεδριακή μονάδα προέδρου - Ποσότητα: 1 τεμάχιο.

	Β.2.1
	Ευαισθησία: ≤  -40 dBV / Pa
	ΝΑΙ
	
	

	Β.2.2
	Σχέση Σήματος προς Θόρυβο (SNR): ≥  68dB
	ΝΑΙ
	
	

	Β.2.3
	Απόκριση συχνότητας:  ≥ 18 - 18000Hz
	ΝΑΙ
	
	

	Β.2.4
	Ψηφιακή Τεχνολογία: Πλήρως δικτυωμένο σύστημα διάσκεψης με επεξεργασία DSP.
	ΝΑΙ
	
	

	Β.2.5
	Δυνατότητα ρύθμισης μέγιστου αριθμού ενεργών μικροφώνων.
	ΝΑΙ
	
	

	Β.2.6
	Διεπαφή ακουστικού και στις δύο πλευρές με ανεξάρτητη ρύθμιση της έντασης του ήχου
	ΝΑΙ
	
	

	Β.2.7
	Ενσωματωμένες λειτουργίες για επικοινωνία μεταξύ των χρηστών.
	ΝΑΙ
	
	

	Β.2.8
	Ανίχνευση ήχου χωρίς την ανάγκη πατήματος κουμπιού.
	ΝΑΙ
	
	

	Β.2.9
	Ενσωματωμένα ηχεία υψηλής πιστότητας, με αυτόματη σίγαση κατά την ενεργοποίηση του μικροφώνου για αποφυγή ανάδρασης.
	ΝΑΙ
	
	

	Β.2.10
	Θα περιλαμβάνεται:
Θωρακισμένο καλώδιο ≥ 1.8m
Μικρόφωνο 485mm, τύπου Gooseneck, με κάλυμμα αφρού
	ΝΑΙ
	
	

	Β.2.11
	Χρόνος εγγύησης κατασκευαστή τουλάχιστον δύο (2) έτη
	ΝΑΙ
	
	

	Β.3
	Ψηφιακή μονάδα τροφοδοσίας / ελέγχου μικροφώνων (DSP) - Ποσότητα: 1 τεμάχιο.

	Β.3.1
	Δυνατοτητα  μετάδοση τουλάχιστον 64 καναλιών ήχου και άλλων σημάτων.
	ΝΑΙ
	
	

	Β.3.2
	Ρυθμός δειγματοληψίας ήχου: ≥ 40KHz
	ΝΑΙ
	
	

	Β.3.3
	Απόκριση συχνότητας ≥ 17Hz -17KHz
	ΝΑΙ
	
	

	Β.3.4
	Είσοδος ήχου τουλάχιστον 1x RCA, 1x XLR
	ΝΑΙ
	
	

	Β.3.5
	Έξοδοι ήχου ≥ 7 καναλιών
	ΝΑΙ
	
	

	Β.3.6
	Λόγος θορύβου (S/N) ≥  92dBA
	ΝΑΙ
	
	

	Β.3.7
	Ανεξάρτητος έλεγχος και συγχώνευση πάνω από 3 αιθουσών συσκέψεων
	ΝΑΙ
	
	

	Β.3.8
	Λειτουργία ψηφοφορίας: Έγκριση/Αποχή/Αντίρρηση
	ΝΑΙ
	
	

	Β.3.9
	Συνοδευόμενο με:
Λογισμικό διαχείρισης συνεδρίων & μικροφώνων
Έλεγχο μικροφώνων, συνέδρων & δυναμική ρύθμιση συστήματος
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Β.3.10
	Χρόνος εγγύησης κατασκευαστή τουλάχιστον δύο (2) έτη
	ΝΑΙ
	
	

	Β.4
	Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο χειρός - Ποσότητα: 1 τεμάχιο.

	Β.4.1
	Αριθμός Καναλιών ≥  2
	ΝΑΙ
	
	

	Β.4.2
	Συχνότητες Λειτουργίας ≈ 600-700 MHz (+/-50)
	ΝΑΙ
	
	

	Β.4.3
	Σχέση Σήματος προς Θόρυβο (SNR): ≥ 91dB
	ΝΑΙ
	
	

	Β.4.4
	Συνδεσιμότητα
Έξοδοι: ≥ 1 XLR balanced, ≥ 1 Line unbalanced
	ΝΑΙ
	
	

	Β.4.5
	Λειτουργία: Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας τουλάχιστον 9 UHF καναλιών
	ΝΑΙ
	
	

	Β.4.6
	Προσφέρεται μικρόφωνο χειρός με τα εξής χαρακτηριστκά:
	ΝΑΙ
	
	

	Β.4.7
	Συχνότητες Λειτουργίας ≥ 645MHz
	ΝΑΙ
	
	

	Β.4.8
	Τύπος Μικροφώνου: Ασύρματο Χειρός (Handheld)
	ΝΑΙ
	
	

	Β.4.9
	Διάρκεια Λειτουργίας:  ≥ 7,2 ώρες συνεχούς χρήσης
	ΝΑΙ
	
	

	Β.4.10
	Χρόνος εγγύησης κατασκευαστή τουλάχιστον δύο (2) έτη
	ΝΑΙ
	
	

	Β.5
	Ασύρματος μικροφωνικός δέκτης με μικρόφωνο πέτου - Ποσότητα: 1 τεμάχιο.

	Β.5.1
	Αριθμός Καναλιών ≥  2
	ΝΑΙ
	
	

	Β.5.2
	Συχνότητες Λειτουργίας ≈ 600-700 MHz (+/-50)
	ΝΑΙ
	
	

	Β.5.3
	Σχέση Σήματος προς Θόρυβο (SNR): ≥ 91dB
	ΝΑΙ
	
	

	Β.5.4
	Συνδεσιμότητα
Έξοδοι: ≥ 1 XLR balanced, ≥ 1 Line unbalanced
	ΝΑΙ
	
	

	Β.5.5
	Λειτουργία: Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας τουλάχιστον 9 UHF καναλιών
	ΝΑΙ
	
	

	Β.5.6
	Προσφέρεται μικρόφωνο πέτου με τα εξής χαρακτηριστκά:
	ΝΑΙ
	
	

	Β.5.7
	Τύπος Μικροφώνου: Πυκνωτικό μικρόφωνο πέτου (Lavalier)
	ΝΑΙ
	
	

	Β.5.8
	Καλώδιο ≥ 70 cm και κλιπ
	ΝΑΙ
	
	

	Β.5.9
	Χρόνος εγγύησης κατασκευαστή τουλάχιστον δύο (2) έτη
	ΝΑΙ
	
	

	Β.6
	Διπλής Κατεύθυνσης Ηχείο - Ποσότητα: 2 τεμάχια.

	Β.6.1
	Τύπος: Διπλής κατεύθυνσης ηχείο για συστήματα τουλάχιστον 100V
	ΝΑΙ
	
	

	Β.6.2
	Ισχύς Εξόδου: ≥ 22W
	ΝΑΙ
	
	

	Β.6.3
	Τοποθέτηση:
Δυνατότητα κάθετης και οριζόντιας τοποθέτησης
Tοποθέτηση με κλίση,κλίση και προστασία από κλοπή
	ΝΑΙ
	
	

	Β.6.4
	Χρόνος εγγύησης κατασκευαστή τουλάχιστον δύο (2) έτη
	ΝΑΙ
	
	

	Β.7
	Ενισχυτής Ισχύoς (Power Amplifier) 4 Καναλιών με DSP - Ποσότητα: 1 τεμάχιο.

	Β.7.1
	Αριθμός Καναλιών: 4
	ΝΑΙ
	
	

	Β.7.2
	Ενσωματωμένος DSP
	ΝΑΙ
	
	

	Β.7.3
	Ισχύς Εξόδου
Συνολική ισχύς ≥ 2800W
≥ 400W ανά κανάλι σε φορτίο 8Ω
≥ 700W ανά κανάλι σε φορτίο 4Ω
	ΝΑΙ
	
	

	Β.7.4
	Εύρος Συχνοτήτων: ≥ 18 - 18.000 Hz
	ΝΑΙ
	
	

	Β.7.5
	Ευαισθησία: ≥ 0dB
	ΝΑΙ
	
	

	Β.7.6
	Τύπος Ενισχυτή: Ψηφιακός (Class D)
	ΝΑΙ
	
	

	Β.7.7
	Συνδεσιμότητα:
Είσοδοι: ≥ 3 αναλογικές (XLR), ≥ 1 ψηφιακές
Έξοδοι: ≥ 3 Speakon, ≥ 3 τερματικά βιδών, ≥ 1 XLR Link Output
	ΝΑΙ
	
	

	Β.7.8
	Προστασία από υπερφόρτωση,υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα
	ΝΑΙ
	
	

	Β.7.9
	Χρόνος εγγύησης κατασκευαστή τουλάχιστον δύο (2) έτη
	ΝΑΙ
	
	

	Γ
	ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (INFOKIOSK)

	Γ.1
	Φυσική υποδομή διαδραστικού πληροφοριακού περιπτέρου εσωτερικού χώρου (InfoKiosk) - Ποσότητα: ένα (1).

	Γ.1.1
	Εσωτερικού χώρου 32’’ FullHD /1920x1080/ vandal-proof 10-touch points touchscreen sensor, 1500 nits, portrait oriented.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.1.2
	Το πλάτος του πλαισίου στο οποίο αναρτώνται και στηρίζονται τα λειτουργικά μέρη του Infokiosk δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 mm.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.1.3
	Το infokiosk θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από ΑΜΕΑ (αναπηρικά αμαξίδια). Η ελεύθερη επιφάνεια δαπέδου, μπροστά από το σταθερό μέρος του infokiosk, στην οποία σταθεροποιείται το αμαξίδιο για να κάνει χρήση του infokiosk, πρέπει να έχει ελάχιστες διαστάσεις 1.220mm x 1.220mm.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.1.4
	Πρέπει να πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές, όπως αυτές προβλέπονται στο εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 301 549 V.1.1.2 (2015-04), το οποίο επικαιροποιήθηκε από το νέο εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 301 549 V3.2.1 (2021-03), κεφ. 8.3 Stationary ICT, (σελ. 38 -43)
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.1.5
	Αντιβανδαλιστικό
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.1.6
	Μεταλλική κατασκευή
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.1.7
	Special RAL εξωτερικής βαφής
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.1.8
	Εσωτερικός θερμοστάτης θερμοκρασίας και υγρασίας
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.1.9
	Fanless computer Intel Core i3 /έως 3.90 GHz/, 4GB RAM DDR4, 240GB SSD
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.1.10
	Active speakers 2 х 3W
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.1.11
	4 fans με φίλτρα για την σκόνη
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.1.12
	Special mate βαφή, RAL 1019, anti-graffiti
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.1.13
	Windows 10 Pro 
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.1.14
	UPS FSP Nano 600 /600VA/
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.1.15
	Διαστάσεις: 1750 x 550 x 100mm /H x W x D/
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.1.16
	Χρόνος εγγύησης κατασκευαστή τουλάχιστον δύο (2) έτη
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.2
	Λογισμικό τουριστικής προβολής InfoKiosk - Ψηφιακός τουριστικός οδηγός.

	Γ.2.1
	Σκοπός και αντικείμενο: Θα υποστηρίζει την τουριστική προβολή και την ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής ταυτότητας των Ιονίων Νήσων, παρέχοντας οργανωμένη πληροφόρηση για σημεία ενδιαφέροντος, εκδηλώσεις, τοπικές επιχειρήσεις και προϊόντα.
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Γ.2.2
	Λειτουργία στο InfoKiosk: Θα εγκατασταθεί και θα παραμετροποιηθεί για λειτουργία στο προσφερόμενο InfoKiosk, σε κτίριο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Κέρκυρα. Το περιβάλλον χρήσης θα είναι προσαρμοσμένο στην οθόνη αφής και στον κατακόρυφο προσανατολισμό της, εξασφαλίζοντας εύχρηστη διαδραστική πλοήγηση.
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Γ.2.3
	Πλατφόρμα και διαχείριση περιεχομένου: Θα βασίζεται σε αυτοτελή διαδικτυακή πλατφόρμα με ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS). Οι εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές της Αναθέτουσας Αρχής θα μπορούν να καταχωρίζουν, επεξεργάζονται, οργανώνουν, ενημερώνουν και δημοσιεύουν το περιεχόμενο που προβάλλεται στο InfoKiosk, χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις προγραμματισμού.
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Γ.2.4
	Θεματική οργάνωση: Το περιεχόμενο θα οργανώνεται σε θεματικές κατηγορίες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, φυσικά αξιοθέατα, εκδηλώσεις, τοπικές επιχειρήσεις και προϊόντα.
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Γ.2.5
	Πολυμεσική παρουσίαση: Θα υποστηρίζει την παρουσίαση κειμένων, φωτογραφιών, βίντεο, ηχητικού υλικού και λοιπών ψηφιακών πολυμέσων.
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Γ.2.6
	Πολυγλωσσική λειτουργία: Το περιβάλλον χρήσης και το πληροφοριακό περιεχόμενο θα διατίθενται κατ’ ελάχιστον στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, με δυνατότητα προσθήκης επιπλέον γλωσσών.
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Γ.2.7
	Αναζήτηση και ταξινόμηση: Θα παρέχει λειτουργία αναζήτησης, δυναμικά φίλτρα ανά θεματική κατηγορία και δυνατότητες ταξινόμησης των αποτελεσμάτων, ενδεικτικά βάσει απόστασης ή γεωγραφικής θέσης.
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Γ.2.8
	Διαδραστικοί χάρτες: Θα υποστηρίζει την απεικόνιση των σημείων ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη, με δυνατότητα προβολής των σχετικών πληροφοριών και οδηγιών μετάβασης.
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Γ.2.9
	Μεταφορά πληροφοριών σε κινητές συσκευές: Θα παρέχει στους χρήστες δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες που επιλέγουν στο InfoKiosk μέσω των κινητών συσκευών τους, ενδεικτικά με σάρωση κωδικού QR ή άλλο ισοδύναμο μηχανισμό.
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Γ.2.10
	Επεκτασιμότητα και διασύνδεση: Θα υποστηρίζει τη μελλοντική επέκταση του περιεχομένου και των λειτουργιών του, καθώς και τη διασύνδεση με πρόσθετες ψηφιακές υπηρεσίες και πηγές πληροφοριών της Περιφέρειας. Ο Ανάδοχος θα περιγράψει στην τεχνική προσφορά του τον τρόπο υλοποίησης των δυνατοτήτων αυτών.
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Γ.2.11
	Διασύνδεση με το Video Wall: Το λογισμικό του InfoKiosk θα υποστηρίζει τη διάθεση επιλεγμένου πληροφοριακού και πολυμεσικού περιεχομένου του ψηφιακού τουριστικού οδηγού προς προβολή στο Video Wall, σύμφωνα με τις απαιτήσεις Α.3.23 έως Α.3.25. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει τη συμβατότητα και την πλήρη λειτουργία της διασύνδεσης, διατηρώντας την ανεξάρτητη διαδραστική χρήση του InfoKiosk.
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Γ.2.12
	Ψηφιακή προσβασιμότητα: Θα συμμορφώνεται κατ’ ελάχιστον με τις οδηγίες WCAG 2.1, σε επίπεδο ΑΑ. Θα παρέχει δυνατότητα μεγέθυνσης κειμένου και επιλογής αυξημένης αντίθεσης, ευδιάκριτα και εύχρηστα στοιχεία χειρισμού, σαφή δομή πλοήγησης και κατάλληλες εναλλακτικές μορφές παρουσίασης του πολυμεσικού περιεχομένου. Το περιβάλλον χρήσης θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία, ιδίως χρηστών με μειωμένη όραση ή κινητικότητα.
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Γ.2.13
	Επεξεργασία και ενσωμάτωση υλικού: Στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται η επεξεργασία, μορφοποίηση, θεματική οργάνωση, καταχώριση και ενσωμάτωση του πρωτογενούς πληροφοριακού και πολυμεσικού υλικού στο λογισμικό του InfoKiosk σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής.
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.

	Γ.2.14
	Πηγές και έγκριση περιεχομένου: Η Αναθέτουσα Αρχή θα υποδείξει τις έγκυρες διαδικτυακές πηγές άντλησης ή/και θα διαθέσει το σχετικό υλικό. Ο Ανάδοχος θα το προσαρμόσει στις απαιτήσεις της εφαρμογής και θα το υποβάλει προς έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή πριν από την οριστική δημοσίευσή του.
	ΝΑΙ
	
	Να τεκμηριωθούν παραπομπές (σελίδες, ενότητες) στη τεχνική περιγραφή που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.4.3.2 (γ) της παρούσης.



Τόπος:………………………………, Ημερομηνία:………………………………..

Για τον Προσφέροντα Οικονομικό Φορέα
[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ]




……………………………………
[Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου]
[Σφραγίδα / Ψηφιακή Υπογραφή]
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